Zum Inhalt

# R_GE_P_NON_PLANAR

## Anforderung

ID | R_GE_P_NON_PLANAR
--- | ---
Beschreibung | Jedes Polygon muss Planar sein. Planrität ist erreicht wenn kein Punkt weiter als distanceTolerance von der Regressionsebene aller Punkte ist, sowie die Normalen jedes Dreicks des tessilierten Polygons keine größere Winkelabweichung als angleTolerance haben.

Parameter 1: type

Der Typ der Panaritätsprüfung kann ausgewählt werden. Muss eins von distance, angle, both sein.

- Wenn der Parameter distance ist: Nur die Distanzprüfung wird ausgeführt.
- Wenn der Parameter angle ist: Nur die Normalenabweichungsprüfung wird ausgeführt.
- Wenn der Parameter both ist: Beide Prüfungen werden ausgeführt.

Parameter 2: distanceTolerance | Toleranz der Distanz eines Punktens von der Regressionsebene
Parameter 3: angleTolerance | Toleranz des Winkels der Dreiecksnormalen
Fehlercodes | GE_P_NON_PLANAR_POLYGON_DISTANCE_PLANE, GE_P_NON_PLANAR_POLYGON_NORMALS_DEVIATION

Normalen Abweichung:

Warning

Das Ergebnis der Normalenprüfung ist abhängig von dem Ergebnis der Tesselierung und damit nicht 100% zuverlässig.

## Prüfung

ID | C_GE_P_NON_PLANAR
--- | ---
Anfoderungs ID | R_GE_P_NON_PLANAR
Vorbedingungen | R_SC_SCHEMA_VALIDATION, R_GE_R_ALL
Beschreibung | Tesseliert um die Dreiecksnormalen zu berechnen. Erstellt eine Regressionsebene aus allen Polygonpunkten um den Abstand der Punkte zur Ebene zu berechnen
Fehlercode | GE_P_NON_PLANAR_POLYGON_DISTANCE_PLANE, GE_P_NON_PLANAR_POLYGON_NORMALS_DEVIATION